沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目

（重新报批）竣工环境保护验收意见
2026年5月2日，沧州永阔隆化工有限公司组织了沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目（重新报批）竣工环境保护验收会议，参加会议的有检测单位的代表和专家（名单附后）。与会人员踏勘了现场，听取了建设单位-沧州永阔隆化工有限公司对项目建设和运行情况介绍，检测单位-河北浩成环保科技有限公司对验收检测情况的详细介绍，经认真讨论，形成验收意见如下：

项目建设地点、建设内容、建设规模
项目位于沧州永阔隆化工有限公司原有厂区内，厂址中心坐标北纬38°20'41.49"，东经117°30'39.26"。主要建设内容为：改造原制剂配液部分设备作为CS制剂设备，新增制剂灌装生产线、轧液生产线等设备。年产溴氰菊酯驱蚊帐1000万顶、溴氰菊酯+甲基嘧啶磷驱蚊帐500万顶、溴氰菊酯+PBO驱蚊帐500万顶、顺式氯氰菊酯+溴虫腈驱蚊帐500万顶、顺式氯氰菊酯驱蚊帐500万顶、甲基嘧啶磷CS微囊悬浮剂80吨。
项目备案情况

《沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目（重新报批）环境影响报告表》于2025年9月12日通过了沧州临港经济技术开发区行政审批局的审批（沧港审环表[2025]15号）。公司于2025年10月29日重新申领了排污许可证，证书编号：91130931MA0942L81N001P。
项目投资3500万元，其中环保投资100万元，占总投资的2.86%。
验收范围

本次验收为沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目（重新报批）整体验收。
工程变动情况

项目建设内容与环评文件及批复内容基本一致。
五、环境保护设施建设情况
1、废气
锥形料仓负压投料废气经“滤筒除尘器”处理后，与制剂配液罐体排空废气、液体投料废气、灌装废气合并经“二级活性炭吸附装置”处理后废气；与4#、5#轧液定型烘干废气经“冷热交换器+高压静电吸附器+过滤器”处理后废气，共同经过活性炭吸附处理后。1#、2#、3#轧液定型烘干废气经“冷热交换器+高压静电吸附器+过滤器+活性炭吸附”处理后。以上废气一同通过1根15m排气筒排放。
污水储存罐废气、危废间废气经“活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m排气筒排放。

实验室废气经“活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m排气筒排放。

溶液配制废气经“密闭投料间+滤筒除尘器”处理后，通过1根15m排气筒排放。

2、废水
冷热交换器产生的冷凝废水一部分进行回收配液使用，无法利用的冷热交换器冷凝废水作为危废处理；罐体清洗水回用于生产；软水机组浓盐水排入沧州渤海新区临港城投污水处理有限公司。生活污水经化粪池处理后排入沧州渤海新区临港城投污水处理有限公司。
3、噪声
项目噪声主要为生产设备运转时产生的噪声。
4、固体废物

项目危险废物为废轧液、不溶杂质、粘药的废布、粘药的废包装物、粘药的废包装袋、实验室废液、废试剂瓶、无法利用的冷热交换器冷凝废水、废机油、高压静电吸附器废油、废活性炭、废油桶、废油漆桶，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。废原料桶、未粘药的废包装物由厂家回收利用；锥形料仓废气滤筒除尘器收集的除尘灰直接反吹回用于生产；溶液配制废气滤筒除尘器收集的除尘灰收集后外售；废树脂收集后外售。

六、环保设施检测结果
沧州永阔隆化工有限公司委托河北浩成环保科技有限公司于2026年3月27日至3月28日对沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目（重新报批）进行了检测，并出具验收监测报告（文号：浩成（检）字WT(2026)第04002号），检测结果如下：

1、废气

新增轧液定型烘干废气经“冷热交换器+高压静电吸附器+过滤器+活性炭吸附装置”处理与现有轧液定型烘干废气经“冷热交换器+高压静电吸附器+过滤器+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m排气筒排放。锥形料仓负压投料废气经“滤筒除尘器”处理，再与制剂配液罐体排空废气、液体投料废气、灌装废气合并经“二级活性炭吸附装置”处理；上述处理后的废气合并经“活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒排放的废气中，非甲烷总烃排放浓度最大值为6.03mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）；颗粒物排放浓度最大值为3.0mg/m3，满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1中标准要求（颗粒物≤20mg/m3）；臭气浓度排放浓度最大值为977（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放限值要求（臭气浓度≤2000（无量纲））。
实验室废气经“活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒排放的废气中，非甲烷总烃排放浓度最大值为4.87mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）；臭气浓度排放浓度最大值为977（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放限值要求（臭气浓度≤2000（无量纲））。
污水储存罐废气、危废间废气经“活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒排放的废气中，非甲烷总烃排放浓度最大值为3.70mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）；臭气浓度排放浓度最大值为1122（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放限值要求（臭气浓度≤2000（无量纲））；氨排放浓度最大值为4.21mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.37mg/m3，满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1中排放限值要求（氨≤30mg/m3，硫化氢≤5mg/m3）。

溶液配制废气经“密闭投料间+滤筒除尘器”处理后，通过15m排气筒排放的废气中，颗粒物排放浓度最大值为13.2mg/m3，满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1中标准要求（颗粒物≤30mg/m3）。

厂区内非甲烷总烃浓度最大值为1.64mg/m3，满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C表C.1厂区内VOCS无组织排放限值（非甲烷总烃≤10mg/m3）。
厂界下风向非甲烷总烃浓度最大值为1.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中其他企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；颗粒物浓度最大值为0.481mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）；氨浓度最大值为0.25mg/m3，硫化氢浓度最大值为0.015mg/m3，臭气浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新改扩建标准（氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲））。
2、废水

外排废水中pH值范围为7.8～7.9（无量纲），化学需氧量浓度最大值为72mg/L，氨氮浓度最大值为20.7mg/L，总氮浓度最大值为42.0mg/L，石油类浓度最大值为0.19mg/L，悬浮物浓度最大值为28mg/L，BOD5浓度最大值为26.3mg/L，动植物油类浓度最大值为0.79mg/L，满足《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）表1中水污染物排放限值及沧州渤海新区临港城投污水处理有限公司进水水质要求。（pH：6.5～9（无量纲），化学需氧量≤150 mg/L，氨氮≤25mg/L，总氮≤45 mg/L，石油类≤10mg/L，悬浮物≤30mg/L，BOD5≤30mg/L ，动植物油类≤15mg/L）。
3、噪声

昼间噪声值范围为54~58dB(A)，夜间噪声值范围为46dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。

4、总量控制

验收检测报告表明：非甲烷总烃排放量为1.362t/a、颗粒物排放量为0.61t/a、COD排放量为0.005t/a、氨氮排放量为0.002t/a，满足环评文件中污染物总量控制要求（非甲烷总烃：23.53t/a、颗粒物：5.904t/a、COD：0.06t/a、氨氮：0.003t/a）。
七、结论


沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目（重新报批）基本落实了环评和批复文件中的要求，各项污染物排放指标均符合国家和地方相关标准，项目满足竣工环境保护验收要求。
二○二六年五月二日

沧州永阔隆化工有限公司新一代防疟长效驱蚊帐生产扩建项目（重新报批）
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